# PRIRUČNIK ZA POČETNIKE – T1-01 i T1-02

📘 1.1. PRIPREMA VOZILA ZA VOŽNJU

Obaveze vozača u toku pripreme:
• Kontrola ispravnosti i funkcionalnosti uređaja i opreme
• Namještanje sigurnosnih pojaseva
• Ispitivanje papučica, svjetala, pokazivača pravca
• Startovanje motora
• Rad u mjestu i polazak sa upotrebom prvog stepena prenosa

👨‍🏫 Obaveze instruktora:
• Metodička priprema časa, izrada podsetnika
• Priprema vozila za obuku (unutrašnje i vanjsko stanje)
• Priprema dokumentacije potrebne za obuku (instruktora, kandidata i vozila)
• Proučavanje podataka o kandidatu sa kojim se izvodi obuka

🧑‍🎓 Obaveze kandidata:
• Proučavanje priručnika iz auto-škole („Ispit vožnje – nastavni listovi, vježbe za vozače B kategorije“)
• Detaljno proučavanje vježbe 1.1. prije početka časa
• Upoznavanje sa instruktorom i razmjena pitanja i odgovora

A – Upoznavanje instruktora i kandidata
(Slobodni razgovor, stvaranje uslova za početak obuke)

B – Upoznavanje kandidata sa karakteristikama vozila, komandama za upravljanje i načinom manipulacije

Vrsta vozila:
• Marka i tip
• Namjena i tehničko-eksploatacione karakteristike
• Način korišćenja u vožnji i obuci

Komande:

🔸 Ručne komande
• Upravljač
• Prekidači za uključivanje uređaja u vozilu
• Ručica mjenjača
• Ručna kočnica

🔸 Nožne komande
• Papučica radne (nožne) kočnice
• Papučica kvačila
• Papučica gasa (akceleratora)

V – Priprema vozila za vožnju – kontrola uređaja
• Vizuelni pregled vozila spolja
• Kontrola pritiska u gumama
• Pregled karoserije
• Provjera da li ima curenja ispod vozila ili motora
• Kontrola ispravnosti uređaja za upravljanje
• Kontrola kočionog sistema
• Kontrola nivoa hidraulične tečnosti u posudi (rezervoaru)
• Kontrola nivoa ulja u motoru i tečnosti u uređaju za hlađenje motora

KONTROLA POTREBNE OPREME NA VOZILU
Neophodna oprema uključuje:
• Trougao za obezbjeđenje vozila
• Sigurnosni prsluk
• Prva pomoć
• Aparat za gašenje požara
• Alat za promjenu točka
• Rezervni točak
• Uže za vuču
• Zimska oprema (lanci i slično)

PRIPREMA ZA DOBRU VIDLJIVOST IZ VOZILA
• Operite vjetrobransko staklo.
• Obrišite brisače, po potrebi zamijenite metlice.
• Dospite tečnost u posudu za pranje vjetrobranskog stakla.
• U zimskim uslovima, očistite snijeg ili led sa vjetrobranskog stakla.

PREGLED SPOLJA, ČIŠĆENJE FAROVA I POKAZIVAČA PRAVCA, ŠTOP SVJETLA I PROVJERA PRITISKA U PNEUMATICIMA
• Operite i očistite farove
• Operite pokazivače pravca
• Operite poziciona i štop svjetla
• Provjerite pritisak u pneumaticima i, ako je potrebno, dopunite

⚠️ NAPOMENA:
ODRŽAVAJTE SVOJE VOZILO U ISPRAVNOM STANJU TAKO DA NJEGOVOM UPOTREBOM NE STVARATE OPASNOST.
Redovno provjeravajte kočnice, mehanizam za upravljanje, svjetlosne uređaje i uređaje za upozoravanje učesnika u saobraćaju.

ERGONOMSKA PRILAGOĐENOST VOZILA VOZAČU
• sjedišta
• upravljača
• vozačkog ogledala

ULAŽENJE I IZLAŽENJE IZ VOZILA, PODEŠAVANJE SJEDIŠTA, SIGURNOSNOG POJASA I OGLEDALA
• Uđite u vozilo i zauzmite pravilan položaj na sjedištu.
• Kada izlazite iz vozila, ne otvarajte vrata naglo – pazite na saobraćaj i drugom rukom držite kvaku.
• Podesite udaljenost, visinu i ugao naslona sjedišta tako da imate pravilan položaj za upravljanje.

PODEŠAVANJE VOZAČKIH OGLEDALA

🔹 Lijevi spoljašnji retrovizor:
– tako da se vidi lijeva bočna strana vozila.

🔹 Desni spoljašnji retrovizor:
– tako da se vidi desna bočna strana vozila.

🔹 Unutrašnji retrovizor:
– za gradsku vožnju i vožnju van naselja.

U ogledalu se mora vidjeti bočna strana vašeg vozila, ali samo djelimično, po vertikali ogledala – u njegovom desnom ili lijevom uglu.

✅ Napomena za unutrašnje ogledalo:
Podesiti tako da se vidi:
• Gornja ivica zadnjeg stakla → za vožnju van naselja
• Donja ivica zadnjeg stakla → za gradsku vožnju

... (nastavak u sledećem koraku)