# PRIRUČNIK ZA POČETNIKE – T1-01 i T1-02

📘 1.1. PRIPREMA VOZILA ZA VOŽNJU  
  
Obaveze vozača u toku pripreme:  
• Kontrola ispravnosti i funkcionalnosti uređaja i opreme  
• Namještanje sigurnosnih pojaseva  
• Ispitivanje papučica, svjetala, pokazivača pravca  
• Startovanje motora  
• Rad u mjestu i polazak sa upotrebom prvog stepena prenosa  
  
👨‍🏫 Obaveze instruktora:  
• Metodička priprema časa, izrada podsetnika  
• Priprema vozila za obuku (unutrašnje i vanjsko stanje)  
• Priprema dokumentacije potrebne za obuku (instruktora, kandidata i vozila)  
• Proučavanje podataka o kandidatu sa kojim se izvodi obuka  
  
🧑‍🎓 Obaveze kandidata:  
• Proučavanje priručnika iz auto-škole („Ispit vožnje – nastavni listovi, vježbe za vozače B kategorije“)  
• Detaljno proučavanje vježbe 1.1. prije početka časa  
• Upoznavanje sa instruktorom i razmjena pitanja i odgovora  
  
A – Upoznavanje instruktora i kandidata  
(Slobodni razgovor, stvaranje uslova za početak obuke)  
  
B – Upoznavanje kandidata sa karakteristikama vozila, komandama za upravljanje i načinom manipulacije  
  
Vrsta vozila:  
• Marka i tip  
• Namjena i tehničko-eksploatacione karakteristike  
• Način korišćenja u vožnji i obuci  
  
Komande:  
  
🔸 Ručne komande  
• Upravljač  
• Prekidači za uključivanje uređaja u vozilu  
• Ručica mjenjača  
• Ručna kočnica  
  
🔸 Nožne komande  
• Papučica radne (nožne) kočnice  
• Papučica kvačila  
• Papučica gasa (akceleratora)  
  
V – Priprema vozila za vožnju – kontrola uređaja  
• Vizuelni pregled vozila spolja  
• Kontrola pritiska u gumama  
• Pregled karoserije  
• Provjera da li ima curenja ispod vozila ili motora  
• Kontrola ispravnosti uređaja za upravljanje  
• Kontrola kočionog sistema  
• Kontrola nivoa hidraulične tečnosti u posudi (rezervoaru)  
• Kontrola nivoa ulja u motoru i tečnosti u uređaju za hlađenje motora  
  
KONTROLA POTREBNE OPREME NA VOZILU  
Neophodna oprema uključuje:  
• Trougao za obezbjeđenje vozila  
• Sigurnosni prsluk  
• Prva pomoć  
• Aparat za gašenje požara  
• Alat za promjenu točka  
• Rezervni točak  
• Uže za vuču  
• Zimska oprema (lanci i slično)  
  
PRIPREMA ZA DOBRU VIDLJIVOST IZ VOZILA  
• Operite vjetrobransko staklo.  
• Obrišite brisače, po potrebi zamijenite metlice.  
• Dospite tečnost u posudu za pranje vjetrobranskog stakla.  
• U zimskim uslovima, očistite snijeg ili led sa vjetrobranskog stakla.  
  
PREGLED SPOLJA, ČIŠĆENJE FAROVA I POKAZIVAČA PRAVCA, ŠTOP SVJETLA I PROVJERA PRITISKA U PNEUMATICIMA  
• Operite i očistite farove  
• Operite pokazivače pravca  
• Operite poziciona i štop svjetla  
• Provjerite pritisak u pneumaticima i, ako je potrebno, dopunite  
  
⚠️ NAPOMENA:  
ODRŽAVAJTE SVOJE VOZILO U ISPRAVNOM STANJU TAKO DA NJEGOVOM UPOTREBOM NE STVARATE OPASNOST.  
Redovno provjeravajte kočnice, mehanizam za upravljanje, svjetlosne uređaje i uređaje za upozoravanje učesnika u saobraćaju.  
  
ERGONOMSKA PRILAGOĐENOST VOZILA VOZAČU  
• sjedišta  
• upravljača  
• vozačkog ogledala  
  
ULAŽENJE I IZLAŽENJE IZ VOZILA, PODEŠAVANJE SJEDIŠTA, SIGURNOSNOG POJASA I OGLEDALA  
• Uđite u vozilo i zauzmite pravilan položaj na sjedištu.  
• Kada izlazite iz vozila, ne otvarajte vrata naglo – pazite na saobraćaj i drugom rukom držite kvaku.  
• Podesite udaljenost, visinu i ugao naslona sjedišta tako da imate pravilan položaj za upravljanje.  
  
PODEŠAVANJE VOZAČKIH OGLEDALA  
  
🔹 Lijevi spoljašnji retrovizor:  
– tako da se vidi lijeva bočna strana vozila.  
  
🔹 Desni spoljašnji retrovizor:  
– tako da se vidi desna bočna strana vozila.  
  
🔹 Unutrašnji retrovizor:  
– za gradsku vožnju i vožnju van naselja.  
  
U ogledalu se mora vidjeti bočna strana vašeg vozila, ali samo djelimično, po vertikali ogledala – u njegovom desnom ili lijevom uglu.  
  
✅ Napomena za unutrašnje ogledalo:  
Podesiti tako da se vidi:  
• Gornja ivica zadnjeg stakla → za vožnju van naselja  
• Donja ivica zadnjeg stakla → za gradsku vožnju  
  
... (nastavak u sledećem koraku)